다이옥신 측정에 따른 배출시설 운전조건 점검표

□ 측정목적 및 의뢰자

담 당 자	확 인

1. 측정목적 :	측정일자 :

2. 측정의뢰자 :	측정시간 :

결과통보관청 :

연락처 :

□ 배출시설 운영․관리 실태	팩스 :

1. 배출시설의 개요

o 업체명 :

o 주  소 :

o 배출시설 구분 :

o 원료(연료 또는 투입물) :

o 대상시설 용량(톤/시간) :

o 가동방식 :

o 가동시간 :

o 사용개시일(설치승인일) :

o 설계․시공 업체명 :

o 운  영 :

2. 배출시설의 구성

<예시>

℃           ℃          ℃          ℃           ℃           ℃

□           □         □          □           □          □

	⇨

	⇨

	⇨

	⇨

	⇨

⇨

⇧                                          ⇧

비 고 : SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction), SDA(Spray Dryer Absorber),

BF(Bag Filter), ID Fan(Induced Draft Fan)

3. 배출시설 운전관리 실태 조사

항 목					다이옥신 측정일	1개월 평균	비 고
일반사항		원료량		최대
				최소
				평균
		원 료
		제품 생산량	1일 (톤)
			1시간 (톤)	최대
				최소
				평균
배출시설		운전시간 (hr/day)		최대
				최소
				평균
		출구 온도 (℃)		최대
				최소
				평균
		압력 (mmH2O)		최대
				최소
				평균
보일러		후단온도 (℃)		최대
				최소
				평균
방지 시설	SNCR	약품 사용량 (ℓ/hr)		최대
				최소
				평균
	EP	입구 온도 (℃)		최대
				최소
				평균
	SDA /BF	입구 온도 (℃)		최대
				최소
				평균
		소석회 사용량 (kg/hr)		최대
				최소
				평균
		활성탄 사용량 (kg/hr)		최대
				최소
				평균

항 목				다이옥신 측정일	1개월 평균	비 고
방지 시설	WS	운전 온도 (℃)	최대
			최소
			평균
		약품 사용량 (ℓ/hr)	최대
			최소
			평균
	SCR	입구 온도 (℃)	최대
			최소
			평균
		약품 사용량 (ℓ/hr)	최대
			최소
			평균
자체 측정 결과		CO (ppm)	최대
			최소
			평균
		Dust (mg/Nm3)	최대
			최소
			평균
		O2 (vol. %)	최대
			최소
			평균
		SOx (ppm)	최대
			최소
			평균
		NOx (ppm)	최대
			최소
			평균
		배출가스 온도 (℃)	최대
			최소
			평균
		배출가스 유량 (Nm3/hr)	최대
			최소
			평균
집진재 (ton/day)		슬래그	발생량
		집진 ash	발생량

비고 1 : 다이옥신측정일의 조사내용은 다이옥신 측정기간 동안에 조사한 내용을 기록

비고 2 : 1개월 평균의 조사내용은 다이옥신 측정월 또는 측정전월 내용을 기록

비고 3 : 방지시설 및 자체측정결과의 내용 중 조사대상시설에 해당하지 않는 항목은 삭제하고, 기타 방지시설인 경우는 위의 내용을 참고하여 작성.