다이옥신 측정에 따른 폐수처리시설 운전조건 점검표

□ 측정목적 및 의뢰자

담 당 자	확 인

1. 측정목적 :	측정일자 :

2. 측정의뢰자 :	측정시간 :

결과통보관청 :

연락처 :

□ 폐수처리시설 운영․관리 실태	팩스 :

1. 폐수처리시설의 개요

o 업체명 :

o 주  소 :

o 폐수처리용량(톤/시간) :

o 가동시간(시간/일) :

o 폐수처리방식 :

o 사용개시일(설치승인일) :

o 설계․시공 업체명 :

o 운  영 :

2. 폐수처리시설의 구성(공정도 및 부지경계선 내 배치도)

<예시>

배 출 시 설

배 출 시 설

폐수처리장

폐수처리장

배 출 시 설

폐수처리장

부지경계선

폐수

방류

➁

➃

➄

➂

➅

➆

➀

3. 폐수처리시설 운전관리 실태 조사

항 목				다이옥신 측정일	비 고
일반사항	용수 사용량		최대
			최소
			평균
	용 수
	폐수 처리량	1일 (톤)
		1시간 (톤)	최대
			최소
			평균
배출시설	운전시간 (hr/day)		최대
			최소
			평균
	폐수 배출량 (ton/day)		최대
			최소
			평균
폐수방류	폐수 방류량 (ton/day)		최대		방류하천/해양명
			최소
			평균
	pH		최대
			최소
			평균
	평균 수온 (℃)		최대
			최소
			평균
폐기물 발생량	슬러지 발생량 (kg/day)		최대
			최소
			평균

비고 1 : 다이옥신측정일의 조사내용은 다이옥신 측정기간 동안에 조사한 내용을 기록

비고 2 : 조사대상시설에 해당하지 않는 항목은 삭제

□ 시료채취

o 시료채취자 :

o 시료채취지점 :

o 시료채취량(ℓ 또는 kg) :

o 참고 : 폐수로 배출되는 다이옥신의 측정은 배출된 다이옥신이 방지시설에서 처리된 후 최종 방류구에서 부지경계선 외부로 배출되는 지점까지의 구간에서 측정